附件4

四川省零碳工业园区碳排放核算方法（试行）

一、适用范围

本方法适用于申报四川省零碳工业园区试点名单的园区开展碳排放总量和强度核算。

二、核算周期

以年为周期进行核算（以1月1日至12月31日为核算周期）。

三、核算边界

以园区地理边界为核算边界，试点园区的边界为试点建设申报的边界范围。包括化石能源消费产生的二氧化碳排放、净购入电力和热力隐含的二氧化碳排放。

四、核算方法

二氧化碳排放量根据各能源消费实物量总和乘以各能源碳排放因子加和所得。
EGHG = ∏ADi ↔ EFi
式中：


EGHG
—
园区碳排放量，单位为吨二氧化碳；


ADi
—
第i种能源的消耗量，单位为万立方米、万千瓦时、吨；


EFi
—
第i种能源的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/万立方米、吨二氧化碳/万千瓦时、吨二氧化碳/吨；


i
—
能源种类。

附表：1.不同能源品种碳排放因子

2.碳排放统计核算基础数据表

附表1

不同能源品种碳排放因子
	序号
	能源名称
	排放系数
	单位

	1
	原煤
	不分品种
	1.9812
	吨二氧化碳/吨

	
	
	分品种（无烟煤）
	1.9238
	吨二氧化碳/吨

	
	
	分品种（炼焦烟煤）
	1.7471
	吨二氧化碳/吨

	
	
	分品种（一般烟煤）
	1.7471
	吨二氧化碳/吨

	
	
	分品种（褐煤）
	1.3877
	吨二氧化碳/吨

	2
	洗精煤
	2.2818
	吨二氧化碳/吨

	3
	其他洗煤
	1.2886
	吨二氧化碳/吨

	4
	型煤
	1.9360
	吨二氧化碳/吨

	5
	焦炭
	2.8518
	吨二氧化碳/吨

	6
	焦炉煤气
	7.6224
	吨二氧化碳/万标准立方米

	7
	高炉煤气
	8.4811
	吨二氧化碳/万标准立方米

	8
	其他燃气
	2.3148
	吨二氧化碳/万标准立方米

	9
	天然气
	21.6502
	吨二氧化碳/万标准立方米

	10
	液化天然气
	2.5877
	吨二氧化碳/吨

	11
	原油
	3.0172
	吨二氧化碳/吨

	12
	汽油
	2.9251
	吨二氧化碳/吨

	13
	煤油
	3.0334
	吨二氧化碳/吨

	14
	柴油
	3.0959
	吨二氧化碳/吨

	15
	燃料油
	3.1705
	吨二氧化碳/吨

	16
	液化石油
	3.1013
	吨二氧化碳/吨

	17
	炼厂干气
	3.0082
	吨二氧化碳/吨

	18
	其他石油制品
	2.8883
	吨二氧化碳/吨

	19
	热力
	0.1100
	吨二氧化碳/百万千焦

	20
	电力
	不分品种（省级电网）
	1.5640
	吨二氧化碳/万千瓦时

	
	
	分品种（煤电）
	8.5300
	吨二氧化碳/万千瓦时

	
	
	分品种（气电）
	4.0500
	吨二氧化碳/万千瓦时

	
	
	分品种（绿电）
	0.0000
	吨二氧化碳/万千瓦时

	
	
	分品种（可再生能源电力）
	0.0000
	吨二氧化碳/万千瓦时


附表2

碳排放统计核算基础数据表
	项目
	单位
	年度数据

	工业产值（按2024年价格计算）
	亿元
	

	化石能源消费量
	原煤
	不分品种
	吨
	

	
	
	分品种（无烟煤）
	吨
	

	
	
	分品种（炼焦烟煤）
	吨
	

	
	
	分品种（一般烟煤）
	吨
	

	
	
	分品种（褐煤）
	吨
	

	
	洗精煤
	吨
	

	
	其他洗煤
	吨
	

	
	型煤
	吨
	

	
	焦炭
	万标准立方米
	

	
	焦炉煤气
	万标准立方米
	

	
	高炉煤气
	万标准立方米
	

	
	其他燃气
	万标准立方米
	

	
	天然气
	万标准立方米
	

	
	液化天然气
	吨
	

	
	原油
	吨
	

	
	汽油
	吨
	

	
	煤油
	吨
	

	
	柴油
	吨
	

	
	燃料油
	吨
	

	
	液化石油
	吨
	

	
	炼厂干气
	吨
	

	
	其他石油制品
	吨
	

	热力消费量
	热力
	百万千焦
	

	电力消费量
	不分品种（省级电网）
	千瓦时
	

	
	分品种（煤电）
	千瓦时
	

	
	分品种（气电）
	千瓦时
	

	
	分品种（绿电）
	千瓦时
	

	
	分品种（可再生能源电力）
	千瓦时
	


注：1.除分品种电力消费外，其它能源消费量根据当地统计部门能源统计数据填报；

2.化石能源消费不包括原料用能；

3.如规上企业可清晰拆分数据，化石能源消费量可扣除能源加工转换产出、能源回收利用等重复计算量和原料用能量，且确保不同年度数据扣除处理方式一致；

4.园区企业购入电力不能完成拆分电力品种的，采用省级电网平均排放因子；能全部拆分能源品种的，采用分种类排放因子。
