附件3

四川省零碳工业园区评价指标体系（试行）

	序号
	园区类型
	指标类型
	指标名称
	单位
	基期值
	预期值

	1
	基本要求
	共性指标
	单位能耗碳排放
	tCO2/tce
	
	

	2
	
	
	非化石能源消费占比
	%
	
	

	1
	资源加工型
	个性指标
	单位能源产出率
	万元/tce
	
	

	2
	
	
	重点领域达到能效标杆水平产能比例
	%
	
	

	3
	
	
	工业固体废弃物综合利用率
	%
	
	

	4
	
	
	碳捕集利用与封存规模
	万t/年
	
	

	1
	绿色高载能型
	个性指标
	绿色低碳产业增加值占比
	%
	
	

	2
	
	
	园区企业产出产品单位能耗达到或优于二级能耗限额标准占比
	%
	
	

	3
	
	
	余热/余冷/余压综合利用率
	%
	
	

	4
	
	
	工业用水重复利用率
	%
	
	

	1
	外向出口型
	个性指标
	出口产业产值占比
	%
	
	

	2
	
	
	可溯源绿电消费占比
	%
	
	

	3
	
	
	规上企业开展产品碳足迹核算（评价或认证）数量占比
	%
	
	

	4
	
	
	智慧能碳管理平台规上企业接入率
	%
	
	

	1
	优势产业主导型
	个性指标
	“15+N”重点产业链产值占比
	%
	
	

	2
	
	
	工业增加值增长率
	%
	
	

	3
	
	
	绿色制造示范数量占比
	%
	
	

	4
	
	
	规上企业完成碳排放核算报告占比
	%
	
	


指标说明：

共性指标：

1.单位能耗碳排放。指园区二氧化碳排放量与年综合能源消费量的比值。综合能源消费量中电力消费量按照等价值计算，折标煤系数采用0.328kgce/kW·h。

计算公式：单位能耗碳排放（tCO2/tce）=二氧化碳排放量（tCO2）/综合能源消费量（tce）。

2.非化石能源消费占比。指园区规上企业非化石能源消费量占综合能源消费量的比值。非化石能源主要包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等可再生能源及核能，以及由非化石能源生产并作为能源使用的二次能源。

计算公式：非化石能源消费占比（%）=规上企业非化石能源消费量（tce）/规上企业综合能源消费量（tce）×100%。

个性指标：

一、资源加工型

1.单位能源产出率。指园区工业增加值与综合能源消费量的比值。综合能源消费量中电力消费量按照等价值计算，折标煤系数采用0.328kgce/kW·h。

计算公式：能源产出率（万元/tce）=园区工业增加值（万元）/综合能源消费量（tce）。

2.重点领域达到能效标杆水平产能比例。指园区纳入能效约束的重点领域达到现行能效标杆水平及以上的产能占全部产能的比例。重点领域依据《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》。

计算公式：重点领域达到能效标杆水平产能比例（%）=重点领域达到现行能效标杆水平及以上的产能（t/m/m2）/重点领域全部产能（t/m/m2）×100%。

3.工业固体废弃物综合利用率。指园区工业固体废弃物综合利用量与工业固体废弃物产生量（包括综合利用往年储存量）的比值。

计算公式：工业固体废弃物综合利用率（%）=工业固体废弃物综合利用量（t）/〔（工业固体废弃物产生量（t）+综合利用往年贮存量（t））〕×100%。

4.碳捕集利用与封存规模。指园区内的碳捕集利用与封存系统或项目在试点建设期内捕集、利用和封存的二氧化碳量，通常以每年捕集或封存的二氧化碳量来衡量。

二、绿色高载能型

1.绿色低碳产业增加值占比。指评价期内园区绿色低碳产业增加值与园区工业增加值的比值。绿色低碳产业增加值可依据《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》中关于节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业等具体分类统计得到。

计算公式：绿色低碳产业增加值占比（%）=绿色低碳产业增加值（万元）/园区工业增加值（万元）×100%。

2.园区企业产出产品单位能耗达到或优于二级能耗限额标准占比。指园区内生产的主要产品单位能耗达到或优于二级能耗限额标准的产品产值与园区总产值的比值。

计算公式：园区企业产出产品单位能耗达到或优于二级能耗限额标准占比（%）=园区内生产的主要产品单位能耗达到或优于二级能耗限额标准的产品产值（万元）/园区总产值（万元）×100%。

3.余热/余冷/余压综合利用率。指已回收利用的余热/余压/余冷资源量与园区余热/余压/余冷资源量的比值。

计算公式：余热/余冷/余压综合利用率（%）=已回收利用的余热（余冷/余压）资源量（kJ）/园区余热（余冷/余压）资源量（kJ）×100%。

4.工业用水重复利用率。指园区工业用水中重复用水量与总用水量（包括新水取水量和重复用水量）的比值。

计算公式：工业用水重复利用率（%）=工业用水中重复用水量（m3）/总用水量（m3）×100%。

三、外向出口型

1.出口产业产值占比。指园区内出口产业产值与园区总产值的比值。

计算公式：出口产业产值占比（%）=出口产业产值（万元）/园区总产值（万元）×100%。

2.可溯源绿电消费占比。指园区内可溯源绿电消费量占总用电量的比值。可溯源绿电消费包括物理认定（自发自用、绿电直连等）、交易认定（绿电交易、绿证交易）、分摊认定（省间分摊、省内分摊），按照《非化石能源电力消费核算指南（试行）》进行计算。

计算公式：可溯源绿电消费占比（%）=可溯源绿电消费量（kWh）/总用电量（kWh）×100%。

3.规上企业开展产品碳足迹核算（评价或认证）数量占比。指园区内规上企业对主要产品开展产品碳足迹核算（评价或认证）的数量与规上企业总数的比值。产品碳足迹核算应依据GB/T 24067或ISO 14067‌标准。

计算公式：规上企业开展产品碳足迹核算（评价或认证）数量占比（%）=已开展产品碳足迹核算（评价或认证）的规上企业数量（个）/规上企业总数（个）×100%‌。

4.智慧能碳管理平台规上企业接入率。指园区内规上企业接入智慧能碳管理平台企业数量与园区内规上企业总数的比值。

计算公式：智慧能碳管理平台规上企业接入率（%）=规上企业接入智慧能碳管理平台企业数量（个）/园区内规上企业总数（个）×100%。

四、优势产业主导型

1.“15+N”重点产业链产值占比。指园区内“15+N”重点产业链产值与园区总产值的比值。“15+N”重点产业链是指人工智能、低空经济、航空航天、新能源、银发经济、绿色建材、医药健康、现代物流、农产品精深加工、文化旅游、平台经济、新型显示、高端能源装备、软件和信息服务、新能源汽车及动力电池等15个省级产业链，“N”是指鼓励支持各市（州）重点发展的优势产业链。

计算公式：“15+N”重点产业链产值占比（%）=“15+N”重点产业链产值（万元）/园区总产值（万元）×100%。

2.工业增加值增长率。指园区工业增加值同比增长比例。

计算公式：工业增加值增长率（%）=〔评价年工业增加值（万元）-上一年度工业增加值（万元）〕/上一年度工业增加值（万元）×100%。

3.绿色制造示范数量占比。指园区内获得绿色低碳相关荣誉、称号企业数量占园区规上企业数量比例。绿色制造示范包括绿色工厂、绿色供应链管理企业、绿色产品、节能降碳标杆企业、能效领跑者、水效领跑者。

计算公式：绿色制造示范数量占比（%）=园区内获得绿色低碳相关荣誉、称号企业数量（个）/园区规上企业数量（个）×100%。

4.规上企业完成碳排放核算报告占比。指评价期内园区完成温室气体核算报告的规上企业数量占园区规上企业数量的比值。

计算公式：规上企业完成碳排放核算报告占比（%）=园区评价期内完成温室气体核算报告的规上企业数量（个）/园区规上企业数量（个）×100%。
